2022年鄂尔多斯PP-R管材产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

根据GB/T 2828.4-2008规定,抽样基数为同一批、同一规格中不少于250根管材。卫生性能检测抽样和在流通领域抽样时,抽样基数须满足抽样数量。

同一批合格产品中抽取6根,每根截取4段,每段1m。每根中的2段作为检测样品2段作为备用样品。

增加下列样品用于卫生性能检测:管材dn≤25m的抽取5根,每根截取2段,每段1m ; dn＞25m的抽取5根,每根截取1段,每段1m;应将切割端修刮平整。管件dn＜50m的抽取5箱,每箱抽取10个;50m≤dn≤75m的抽取5箱,每箱抽取6个; dn＞75m的抽取5箱,每箱抽取3个。

流通领域抽样数量满足检验即可。

2 检验依据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
|
| 1 | 外观 | GB/T 18742.2-2017 |
| 2 | 规格及尺寸 | GB/T 18742.2-2017 |
| 3 | 静液压强度 | GB/T 18742.2-2017 |
| 4 | 纵向回缩率 | GB/T 18742.2-2017 |
| 5 | 高锰酸钾消耗量 | GB/T 17219-1998 |
| 6 | pH | GB/T 17219-1998 |
| 7 | 铁 | GB/T 17219-1998 |
| 8 | 锰 | GB/T 17219-1998 |
| 9 | 铜 | GB/T 17219-1998 |
| 10 | 锌 | GB/T 17219-1998 |
| 11 | 砷 | GB/T 17219-1998 |
| 12 | 汞 | GB/T 17219-1998 |
| 13 | 铬（六价） | GB/T 17219-1998 |
| 14 | 镉 | GB/T 17219-1998 |
| 15 | 铅 | GB/T 17219-1998 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 18742.2-2017 冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分:管材

GB/T 17219-1998 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。